УТВЕРЖДЕНЫ   
решением Собрания депутатов Няндомского муниципального округа Архангельской области  
 от « » 2025 г. №

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
НЯНДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

Часть 1. Общие положения

1. Введение

Местные нормативы градостроительного проектирования Няндомского муниципального округа Архангельской области разработаны на основании постановления Няндомского муниципального округа Архангельской области от 14 марта 2024 года № 59-па (далее – Нормативы).

Нормативы направлены на обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями статей 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также других нормативно-технических документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и безопасности и являются средством регулирования градостроительной деятельности для органов местного самоуправления

Архангельской области. Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития и пространственной организацией территорий.

Нормативы разработаны с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации;

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Нормативы включают в себя следующие разделы:

общие положения;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов;

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов;

основная часть - расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 - 4,1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования и внесения изменений в них устанавливается муниципальными правовыми актами с учетом положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

1. Основные понятия. Термины и определения

Основные понятия, термины и определения в Нормативах применяются в соответствии с их определениями, установленными законодательством Российской Федерации.

1. Цели и задачи

Настоящие Нормативы разработаны в целях:

реализации государственных и иных программ Архангельской области;

обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения;

обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Архангельской области, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории Архангельской области, в том числе Няндомского муниципального округа Архангельской области;

определения основных ориентиров и стандартов для разработки документов территориального планирования, документации по планировке территории.

Нормативы позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах стратегического планирования Архангельской области.

Настоящие Нормативы направлены на решение следующих основных задач:

установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке генерального плана или внесении изменений в генеральный план Няндомского муниципального округа Архангельской области, подготовке документации по планировке территории, правил землепользования и застройки Няндомского муниципального округа Архангельской области.

1. Объекты местного значения Няндомского муниципального округа   
   Архангельской области

В документах территориального планирования подлежат отображению объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения.

Перечень объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане Няндомского муниципального округа Архангельской области, приведен в приложении № 1 к настоящим Нормативам.

1. **Основные принципы разработки и применения местных нормативов**

При разработке местных нормативов были учтены основные принципы законодательства о градостроительной деятельности, определенные в статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе:

обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

ответственность органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;

осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

1. **Типология расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования**

При разработке местных нормативов были выделены следующие типы расчетных показателей:

1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

2. В области автомобильных дорог местного значения и организации транспортного обслуживания населения;

3. В области физической культуры и массового спорта;

4. В области образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование)

5. В области деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

6. В области организации мест захоронения и организации ритуальных услуг;

7. В области культуры;

8. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания, связи;

9. В области обеспечения помещениями для работы и служебными жилыми помещениями для проживания участковых уполномоченных полиции;

10. В области организации архивного дела;

11. В области благоустройства (озеленения) территории;

12. В области развития жилищного строительства;

Часть II. Область применения Нормативов

1. Настоящие Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования муниципального округа, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления по вопросам градостроительной деятельности.

Настоящие Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области, независимо от их организационно-правовой формы.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих Нормативах, применяются при подготовке:

* генерального плана, правил землепользования и застройки Няндомского муниципального округа Архангельской области, схемы территориального планирования Няндомского муниципального округа Архангельской области;
* проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.

Указанные показатели применяются также при внесении изменений в перечисленные документы. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов приводятся с учетом движения в одну сторону.

1. По вопросам, не рассматриваемым в Нормативах, следует руководствоваться Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

**Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  
местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня  
территориальной доступности таких объектов для населения  
(основная часть)**

Настоящими Нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения объектами местного значения муниципального округа (объектами капитального строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления администрацией Няндомского муниципального округа Архангельской области полномочий по вопросам местного значения, уставом Няндомского муниципального округа Архангельской области, и которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Няндомского муниципального округа Архангельской области.

Виды объектов местного значения указаны в статье 13.8 закона Архангельской области   
от 1 марта 2006 года№ 153- 9-03 «Градостроительный кодекс Архангельской области»

**1. Объекты местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | наименование расчетного показателя, единица измерения | | | Значение расчетного показателя | | | | | | | | | | | |
| Объекты электро-снабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления, кВт\*ч. чел в год | | | Городские населенные пункты | | Без стационарных электроплит, без кондиционеров | | | | | | | | | 1360 |
| Без стационарных электроплит, с кондиционерами | | | | | | | | | 1600 |
| Со стационарными электроплитами, без кондиционеров | | | | | | | | | 1680 |
| Со стационарными электроплитами, с кондиционерами | | | | | | | | | 1920 |
| Сельские населенные пункты | | Без стационарных электроплит, без кондиционеров | | | | | | | | | 950 |
| Со стационарными электроплитами, без кондиционеров | | | | | | | | | 1350 |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления, л/сут на одного жителя | | | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | | | | | | | | | | | 140 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | | | | | | | | | | | 165 |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения,  л/сут на одного жителя | | | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | | | | | | | | | | | 140 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | | | | | | | | | | | 165 |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление Вт/(куб.м.С сут.) | | Для малоэтажных одноквартирных зданий | | | | | | | | | | | | |
| Площадь здания, кв.м. | Количество этажей | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | | |
| 50 | 0,579 | | | - | | - | | - | | | | |
| 100 | 0,517 | | | 0,558 | | - | | - | | | | |
| 150 | 0,455 | | | 0,496 | | 0,538 | | - | | | | |
| 250 | 0,414 | | | 0,434 | | 0,455 | | 0,476 | | | | |
| 400 | 0,372 | | | 0,372 | | 0,393 | | 0,414 | | | | |
| 600 | 0,359 | | | 0,359 | | 0,359 | | 0,372 | | | | |
| 1000 и более | 0,336 | | | 0,336 | | 0,336 | | 0,336 | | | | |
| Для многоквартирных жилых и общественных зданий | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| Типы зданий | | Количество этажей | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | | | 4,5 | |
| Жилые, гостиницы, общежития | | 0,455 | | | 0,414 | | 0,372 | | | 0,359 | | |
| Общественные, кроме перечисленных ниже | | 0,487 | | | 0,440 | | 0,417 | | | 0,371 | | |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | | 0,394 | | | 0,382 | | 0,371 | | | 0,359 | | |
| Дошкольные учреждения | | 0,521 | | | 0,521 | | 0,521 | | | - | | |
| Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады | | 0,266 | | | 0,255 | | 0,243 | | | 0,232 | | |
| Административного назначения (офисы) | | 0,417 | | | 0,394 | | 0,382 | | | 0,313 | | |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления,куб.м/год на 1 чел. | при наличии централизованного горячего водоснабжения | | | | | | | | | | 120 | | | |
| При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | | | | | | | | | | 300 | | | |
| Примечания   1. Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (но классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.   2. Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 % - 15 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа.  3. Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости ***от климатических*** условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.  4. Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности для указанных объектов не нормируется.

2. В области автомобильных дорог местного значения и организации транспортного обслуживания населения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане с виражом/ без виража, м | Наибольший продольный уклон, | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Наименьшая ширина пешеходной части тротуара, м |
| Улицы и дороги местного значения: | | | | | | | | |
| - улицы в зонах жилой застройки | 40 | 3,0 - 3,5 | 2 | 70/80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| - улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 40 | 3,0 - 3,5 | 2 - 4 | 70/80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| - улицы и дороги в производственных зонах | 50 | 3,5 | 2 - 4 | 110/140 | 60 | 1000 | 400 | 1,5 |
| Пешеходные улицы, площади: | | | | | | | | |
| - пешеходные зоны, улицы, площади | - | По расчету | По расчету | - | 50 | - | - | По проекту |

|  |
| --- |
| Примечания  1 Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: городских дорог - 15 - 30; улиц общегородского значения - 30 - 50; улиц и дорог районного значения - 15 - 30; местного значения - 10 - 20.  2 В климатических подрайонах IА, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10%.  3 В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.  4 В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.  5 При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.  6 Для улиц и дорог с расчетной скоростью более 60 км/ч допускается в стесненных условиях уменьшение расчетной скорости движения до 40 - 50 км/ч с соответствующим снижением минимальных радиусов кривых в плане и ограничением скорости движения согласно [ГОСТ Р 52289](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348566&date=11.11.2024).  7 На незастроенных территориях проектирование и строительство проезжей части и тротуаров, разделенных газоном, допускается осуществлять в разные сроки в соответствии с заданием на проектирование.  8 Расчетную ширину улиц и дорог в красных линиях в отношении территорий исторических поселений допускается принимать с учетом РНГП, устанавливающих ограничения использования земельных участков в указанных зонах.  9 На улицах местного значения с шириной полосы 3,0 - 3,5 м допускается движение пассажирского транспорта общего пользования при ширине полосы движения, м: 3,0 - подвижного состава малой вместимости (до 20 пассажиров) в малоэтажной застройке; 3,25 - подвижного состава с числом осей не более двух и запрете движения велосипедистов по проезжей части участка улицы или дороги; 3,5 - всех типов подвижного состава. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения (суммарно в двух направлениях) | Наименьший радиус кривых в плане без виража, м | Наибольший продольный уклон, | Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м | Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| Основные улицы сельского населенного пункта | 60 | 3,5 | 2 - 4 | 220 | 70 | 1700 | 600 | 1,5 - 2,25 |
| Местные улицы | 40 | 3,0 | 2 | 80 | 80 | 600 | 250 | 1,5 |
| Местные дороги | 30 | 2,75 | 2 | 40 | 80 | 600 | 200 | 1,0 (допускается устраивать с одной стороны) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проезды | 30 | 4,5 | 1 | 40 | 80 | 600 | 200 | - |

Количество парковочных мест для помещений нежилого назначения

(встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные, отдельно стоящие), требуемое в зависимости от функционального назначения объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Вид разрешенного использования земельного участка (числовое обозначение вида разрешенного использования [<1>](#p94)) | Одно машино-место на следующее количество расчетных единиц, кв. м |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общественное использование объектов капитального строительства [<2>](#p95) |  |
| 1.1 | Коммунальное обслуживание (3.1) | 110 |
| 1.2 | Социальное обслуживание (3.2) | 200 |
| 1.3 | Бытовое обслуживание (3.3) (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) | 25 |
| 1.4 | Здравоохранение (3.4) | По СП 158.13330 |
| 1.5 | Образование и просвещение (3.5) | 440 |
| 1.6 | Культурное развитие (3.6) | 150 |
| 1.7 | Религиозное использование (3.7) | 200, но не менее 10 машино-мест на объект |
| 1.8 | Общественное управление (3.8) | 220 |
| 1.9 | Обеспечение научной деятельности (3.9) | 170 |
| 1.10 | Ветеринарное обслуживание (3.10) | 200 |
| 2 | Предпринимательство |  |
| 2.1 | Деловое управление (4.1) | 60 |
| 2.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) [<3>](#p96) | 50 |
| 2.3 | Рынки (4.3) | 50 |
| 2.4 | Магазины (4.4) [<4>](#p97) | 35 |
| 2.5 | Банковская и страховая деятельность (4.5) [<5>](#p98) | 35 |
| 2.6 | Общественное питание (4.6) | 60 |
| 2.7 | Гостиничное обслуживание (4.7) | По [СП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=381545&date=27.12.2024) 257.1325800 |
| 2.8 | Развлечения (4.8) | 300 |
| 3 | Отдых |  |
| 3.1 | Спорт (5.1) | 55 |
|  | городские парки | 1500 |
|  | зоны отдыха | 1500 |
| 4 | Производственная деятельность |  |
| 4.1 | Склады (6.9) | 500 |

<1> Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка, установленный [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423603&date=27.12.2024) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков".

<2> Для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению Б СП 54.13330.2022. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003, допускается полученное расчетом число машино-мест уменьшать на 15 процентов.

<3> В сохраняемой застройке при размерах суммарной поэтажной площади объектов торговли от 500 до 1000 кв. м полученное расчетом число парковок и машино-мест допускается снизить в 2,5 раза, при размерах суммарной поэтажной площади менее 500 кв. м парковки и машино-места допускается не предусматривать.

<4> Для специализированных магазинов по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) допускается полученное расчетом число машино-мест снизить в два раза.

<5> Для банков и кредитно-финансовых учреждений без операционных залов допускается полученное расчетом число машино-мест уменьшать в два раза.".

**Велосипедный транспорт**

На территориях Няндомского муниципального округа следует предусматривать создание инфраструктуры велосипедного транспорта (далее - велотранспортная инфраструктура).

Требования к устройству велополос, велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры, их размещению, а также их параметры установлены в разделе 1.5 части III Региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области.

Организация транспортного обслуживания населения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального округа

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов | Уровень обеспеченности, объект | Остановка на 1000 жителей |

Рекомендуется не превышать значение расстояния кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, установленное в таблице.

|  |  |
| --- | --- |
| Категория объекта | Расстояние кратчайшего пешеходного пути, не более, м |
| Многоквартирный дом | 400 |
| Индивидуальный жилой дом | 700 |
| Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 и более | 400 |
| Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 300 |
| Терминалы внешнего транспорта | 300 |

3. В области физической культуры и массового спорта

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности объектами местного значения населения Няндомского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | |
| Единица измерения | величина | Единица измерения | величина |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Уровень обеспеченности, объектов на 100 тыс.жителей | 110 | Пешеходная доступность, метров | 1000 |
| 2 | Спортивные залы | Уровень обеспеченности, объектов на 100 тыс.жителей | 59 | Транспортная доступность, минут | 60 (малые и средние города, поселки городского типа от 5 тыс. до 100 тыс. человек); 90 (сельские населенные пункты) |
| 33 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Уровень обеспеченности, объектов на 100 тыс. жителей | 227 | Пешеходная доступность, метров | 1000 |
| 34 | Крытые плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, объектов на 100 тыс. жителей | 5 | Транспортная доступность, минут | 60 (малые и средние города, поселки городского типа от 5 тыс. до 100 тыс. человек); 90 (сельские населенные пункты) |

При определении нормативной способности в объектах физической культуры и спорта используется норматив «Единовременная пропускная способность объекта спорта» (далее – ЕПС) – 122 человека на 1000 населения. ЕПС рассчитан исходя из необходимости привлечения в 2030 году к систематическим (3 часа в неделю) занятиям физической культурой и спортом всего трудоспособного населения (в возрасте до 79 лет) и детей (в возрасте с 3 лет).

4. В области образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование)

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Няндомского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя | |
| Дошкольное образование | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | число мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | Городская местность | 60 |
| Сельская местность | 40 |
| Общее образование | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет | Городская местность | 85 |
| Сельская местность | 40 |
| Дополнительно образование детей | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | 75 | |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов Няндомского муниципального округа Архангельской области

|  |  |
| --- | --- |
| Учреждения, организации и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, реализующие программы начального общего, основного общего и среднего общего образования [<\*>](#Par1083): |  |
| - в городских населенных пунктах | 500 |
| - в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности | 800 |
| - в сельских населенных пунктах [<\*\*>](#Par1084) | 1000 |
| Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организации социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных общеобразовательных организаций [<\*\*>](#Par1084) | 1000 |
| <\*> Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные дошкольные образовательные организации общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.). Указанный радиус обслуживания может быть уменьшен с учетом обеспечения требований [СП 2.4.3648](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=11.11.2024&dst=100047&field=134).  <\*\*> При расстояниях, свыше указанных, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.  Примечания  1 Для климатических подрайонов строительства IА, IБ, IГ, IД и IIА по [СП 131.13330](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=30822&date=11.11.2024), а также в зоне пустынь и полупустынь, в условиях сложного рельефа и при многоэтажной высокоплотной застройке указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30% (за исключением дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования).  2 Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям, реализующим программы начального общего образования, не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.  3 На территории городских населенных пунктов в районах застройки блокированными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами радиус обслуживания общеобразовательных организаций допускается принимать аналогично сельским населенным пунктам. | |

**5. В области деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов**

|  |  |
| --- | --- |
| Предприятия и сооружения | Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га |
| Мусороперерабатывающие и мусоросжигающие предприятия мощностью, тыс. т в год: |  |
| - до 100 | 0,05 |
| - св. 100 | 0,05 |
| Склады компоста | 0,04 |
| Полигоны | 0,02 |
| Поля компостирования | 0,5 - 1,0 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Сливные станции | 0,02 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта местного значения | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| Места накопления твердых коммунальных отходов | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 |
| Пешеходная доступность, м | не менее 20 метров, но не более 100 метров |

На территории микрорайонов (кварталов) жилых зон должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - специальные площадки), требования к которым приведены в [СанПиН 2.1.3684](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409735&dst=100041&field=134&date=13.11.2024).

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

6. В области организации мест захоронения и организации ритуальных услуг

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Няндомского муниципального округа Архангельской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование вида объекта местного значения | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| Места захоронения  Пешеходная доступность, комбинированная доступность или транспортная - общественным транспортом – рекомендуется не более 45 мин. | Площадь, га на 1 тыс. чел. | кладбища традиционного захоронения - 0,24 |
| кладбища урновых захоронений после кремации -0,02 |
| Организация ритуального обслуживания населения | Количество объектов на муниципальный округ | 1 |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются

1. В области культуры

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Няндомского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, осуществляющей услуги/ тип объекта | Обеспеченность на населенный пункт, тыс. человек | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| Библиотеки | | | |
| Общедоступная библиотека | на 20 тыс. человек | 1 | Транспортная доступность:  30 - 40 минут<\*> |
| Детская библиотека | на 7 тыс. детей | 1 |
| Учреждение культуры клубного типа | | | |
| Учреждение клубного типа | Население до 100 тыс. человек | 1 на 20 тыс. человек | Транспортная доступность:  30 - 40 минут<\*> |
| Парк культуры и отдыха | | | |
| Парк культуры и отдыха | на 30 тыс. человек | 1 объект | Транспортная доступность:  30 - 40 минут <\*> |
| Музеи | | | |
| Краеведческий музей/ Художественный музей | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность:  30 - 40 минут <\*> |
| Тематический музей | 1 |
| Концертная организация | | | |
| Концертный зал | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность:  30 - 40 минут <\*> |
| Концертный коллектив | 1 |
| Кинотеатр | | | |
| Кинозал | на 20 тыс. чел | 1 | Транспортная доступность:  15 - 30 минут |
| В случае необходимости организации и учреждения культуры могут объединяться в одном здании, сохраняя минимальный уровень обеспеченности | | | | | |

<\*> Для муниципального округа транспортная доступность может быть определена в зависимости от удаленности населенных пунктов, входящих в его состав.

1. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания, связи

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Няндомского муниципального округа Архангельской области.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения | Число | | Примечание |
|  | Городские населенные пункты | Сельские населенные пункты |  |
| Магазины, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 280 (100) [<\*>](#Par3698) | 300 | В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городских населенных пунктах входят комиссионные магазины из расчета 10 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. Магазины заказов следует принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, ориентировочно - 5 - 10 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. В поселках на территориях ведения гражданами садоводства продовольственные магазины следует предусматривать из расчета 80 м2 торговой площади на 1 тыс. чел. |
| В том числе: |  |  |
|
| - продовольственных товаров, объект | 100 (70) [<\*6>](#Par3704) | 100 |
|
| - непродовольственных товаров, объект | 180 (30) [<\*6>](#Par3704) | 200 |
|
|
|
|
|
| На промышленных предприятиях и в других местах приложения труда следует предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета, м2 нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промышленных предприятий от жилой зоны; 36 - при размещении промышленных предприятий у границ жилой зоны; 24 - при размещении мест приложения труда в пределах жилой зоны (на площади магазинов и в отдельных объектах) |
|
|
|
|
|
| Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 24 - 40 [<\*7>](#Par3705) | - | Для рыночного комплекса на одно торговое место следует принимать 6 м2 торговой площади |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. | 40 (8) | 40 | В городских населенных пунктах - курортах и городских населенных пунктах - центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах - до 90 мест на 1 тыс. чел., на климатических курортах - до 120 мест на 1 тыс. чел.  Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и образовательных организациях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.  В производственных зонах сельских поселений и других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену.  Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. Для городских зон массового отдыха населения в крупных и крупнейших городских населенных пунктах следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1 - 1,8 места на 1 тыс. чел. |
|
|
|
| Магазины кулинарии, м2 торговой площади на 1 тыс. чел. | 6 (3) | - | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5% - 10% в счет общей нормы |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. | 9 (2,0) | 7 |  |
| В том числе: непосредственного обслуживания населения | 5 (2) | 4 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект | 4 | 3 |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 120 (10) | 60 |  |
| В том числе: |  |  |  |
| - прачечные самообслуживания, объект | 10 (10) | 20 |  |
| - фабрики-прачечные, объект | 110 | 40 | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 11,4 (4,0) | 3,5 |  |
| В том числе: |  |  |  |
| - химчистки самообслуживания, объект | 4,0 (4,0) | 1,2 |  |
| - фабрики-химчистки, объект | 7,4 | 2,3 |  |
| Бани, место на 1 тыс. чел. | 5 | 7 | В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до трех мест; для городских населенных пунктов, размещаемых в климатических подрайонах строительства IА, IБ, IГ, IД и IIА, - увеличивать до 8 мест, а для населенных пунктов-новостроек - до 10 мест |
| <\*> Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений, организаций и предприятий обслуживания, расположенных на территориях производственных объектов, образовательных организаций высшего образования и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми и должны уточняться согласно социальным нормам и РНГП. Структура и удельная вместимость учреждений, организаций и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование.  <\*6> В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.  <\*7> Следует принимать в зависимости от климатических условий и региональных особенностей. Наибольшие значения следует принимать для климатического района строительства IV. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. | | | |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания

|  |  |
| --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: | Радиус обслуживания, м |
| - в городских населенных пунктах при застройке: |  |
| многоэтажной | 500 |
| одно-, двухэтажной | 800 |
| - в сельских населенных пунктах | 2000 |

Учреждения, организации и предприятия обслуживания в сельских населенных пунктах следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских населенных пунктов. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки и обеспечивая доступность этих площадок и мобильных учреждений для МГН.

**Услуги связи**

Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, торговых точек "Роспечати", телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и требованиям нормативов градостроительного проектирования.

Размеры земельных участков :

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп:

IV - V (до 9 тыс. чел.) - 0,07 - 0,08 га;

III - IV (9 - 18 тыс. чел.) - 0,09 - 0,1 га;

II - III (20 - 25 тыс. чел.) - 0,11 - 0,12 га.

Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп:

V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) - 0,3 - 0,35 га;

III - IV (2 - 6 тыс. чел.) - 0,4 - 0,45 га.

Радиус обслуживания населения отделениями связи, согласно таблице 10.1 [СП 42.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176&date=10.01.2025). Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 следует принимать не более 500 м.

При планировании сети почтовой связи акционерного общества "Почта России" в зависимости от численности городского поселения применяются следующие значения количества проживающего населения, обслуживаемого одним отделением почтовой связи акционерного общества "Почта России":

|  |  |
| --- | --- |
| Количество жителей в населенном пункте, тысяч человек | Расчетное количество проживающего населения, обслуживаемое отделением почтовой связи, тысяч человек |
| до 100 | до 6 |

Для расчета количества отделений почтовой связи акционерного общества "Почта России" в сельских поселениях нормативное значение количества населения, обслуживаемое отделением почтовой связи, принимается равным пяти тысячам человек.

Для отделений почтовой связи, в которых предусмотрено несколько окон обслуживания, расчетное количество населения, обслуживаемое одним отделением почтовой связи акционерного общества "Почта России", умножается на количество окон обслуживания.

**9. В области обеспечения помещениями для работы и служебными жилыми помещениями для проживания участковых уполномоченных полиции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пункт охраны правопорядка | Уровень обеспеченности, объект | Пункт охраны порядка/10000 жителей |

Определение количества участковых уполномоченных полиции из расчета на количество постоянно проживающего населения

|  |  |
| --- | --- |
| Количество постоянно проживающего  населения, тыс. чел. | Количество участковых уполномоченных  полиции |
| 2,8-3 | 1 |
| 3-6 | 2 |
| 6-9 | 3 |
| 9-12 | 4 |
| >12 | 5  + 1 участковый уполномоченный на каждые последующие 3 тыс. чел. сверх 15 тыс. постоянно проживающего населения |
| Примечание - Радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1 -1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Расчетные показатели | |
| минимально допустимого уровня обеспеченности | максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| Помещение для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции | По согласованию с территориальными органами МВД России, но не менее 12 м2 общей площади на 1 сотрудника | Расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются. |
| Служебные жилые помещения | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | В соответствии с действующим  законодательством Российской Федерации |

\* Показатель принят согласно СП 500.1325800.2018. Свод правил. Здания полиции. Правила проектирования.

2. Количество участковых уполномоченных полиции из расчета на количество постоянно проживающего населения определено согласно таблице П.4 СП 42.13330.2016

**10. В области организации архивного дела**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Няндомского муниципального округа Архангельской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Архив муниципального округа | Уровень обеспеченности, объект | 1 на муниципальный округ, в административном центре |

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов не устанавливаются.

11. В области благоустройства (озеленения) территории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий общего пользования, кв. м на 1 человека | | | |
| крупнейших, крупных и больших городов | средних городов | малых городов | сельских поселений |
| Общегородские | 10 | 7 | 8 (10) [<\*>](#P1186) | 12 |
| Жилых районов | 6 | 6 | - | - |

<\*> В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. человек.

Примечания

1. В средних, малых городских населенных пунктах и сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

2. В городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15%.

Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

При проектировании жилой застройки элемента планировочной структуры (квартала) на придомовой (приватной) территории группы жилых домов необходимо предусматривать размещение элементов благоустройства, исходя из следующих расчетных площадей для каждого жилого дома такой группы жилых домов:

- детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) – 0,7 кв.м/чел.;

- площадки для занятий физкультурой взрослого населения - 0,7 кв.м/чел.;

- площадок для отдыха взрослого населения -0,2 кв.м/чел.;

- площадок для хозяйственных целей – 0,03 кв.м/чел.   
При этом допускается уменьшение показателей площади элементов благоустройства придомовой (приватной) территории на 20 процентов:

- при исполнении мероприятий в рамках государственных программ Архангельской области по строительству многоквартирного жилого дома;

- для сельских населенных пунктов.

1. В области развития жилищного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Няндомского муниципального округа Архангельской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Жилые помещения | Уровень средней  жилищной обеспеченности, кв.м общей площади жилых помещений | 26,3 кв.м/чел. |

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности не нормируется.

**Часть IV. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части  
нормативов градостроительного проектирования**

**Няндомского муниципального округа Архангельской области**

1. Няндомский муниципальный округ расположен на юго-западе Архангельской области, граничит с Плесецким, Каргопольским, Шенкурским муниципальными округами, Вельским и Коношским муниципальными районами. Няндомский Муниципальный округ Архангельской области занимает территорию общей площадью 8,1 тыс. кв.км. Климат района умеренно-континентальный. По территории округа проходит железная дорога «Москва – Архангельск», автомобильная дорога регионального значения «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож». Кроме того, по территории Няндомского муниципального округа Архангельской области проходит магистральный газопровод «Нюксеница-Архангельск». На территории Няндомского муниципального округа Архангельской области располагается государственный природный биологический заказник «Шултусский» регионального значения, 15 памятников архитектуры регионального значения, в том числе 5 памятников религиозного назначения, такие как:

- Дом В.П. Нестерова - дер. Лужная;

- Дом Томилова - дер. Ступинская;

- Дом Масловой - дер. Ступинская;

- Дом А.П. Ильина - дер. Федосеевская;

- Дом П.П. Ильина - дер. Федосеевская;

- Дом Томиловой - дер. Федосеевская;

- часовня Дмитриевская, расположенная в дер. Ивановская;

- часовня, расположенная в дер. Мостовая;

- церковь Ильинская, расположенная в дер. Ильинский Остров;

- Дом Орлова, расположенный в дер. Казаковская;

- церковь Лимского погоста, расположенная в дер. Погост;

- часовня Покровская, расположенная в дер. Наволок (Лимь);

- Дом Т.В. Кротовой, расположенный в дер. Охтома;

- Дом Вислых, расположенный в дер. Село;

-Дом Шахова, расположенный в д. Шултус.

Численность постоянного населения округа по состоянию на 1 января 2023 года составила 22889 человек.

2. При определении перспектив развития и планировки сельских поселений, входящих в состав муниципального округа, учитывались:

численность населения на расчетный срок;

местоположение сельских поселений в системе расселения области и муниципального округа;

роль сельских поселений в системе формируемых центров обслуживания населения (округа и местного уровня);

историко-культурное значение сельских поселений;

прогноз социально-экономического развития территории;

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно­гигиеническим и градостроительным требованиям.
2. В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области инженерного обеспечения относится организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  
объектами местного значения в области водоснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Няндомского муниципального округа в области водоснабжения установлены с учетом Федерального закона от 07.12.2016 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»).
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Няндомского муниципального округа установлен уровень обеспеченности централизованным водоснабжением - 40%.
3. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения станций очистки воды в зависимости от их производительности, принимаются согласно п. 12.4 СП42.13330.2016.
4. При расчете удельного водопотребления следует применять удельные показатели водопотребления, установленные для Архангельской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  
объектами местного значения в области водоотведения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Няндомского муниципального округа в области водоотведения (канализации) установлены с учетом Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Няндомского муниципального округа установлен уровень обеспеченности централизованным водоотведением для общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки - 40 %.
3. С целью рационального использования территории расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения канализационных очистных сооружений в зависимости от их производительности принимаются согласно п. 12.5 СП 42.13330.2016.
4. При расчете удельного водоотведения необходимо применять удельные показатели водоотведения, установленные для Архангельской области.
5. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с нормами п. 12.18 СП 42.13330.2016:

- площадь земельного участка для сливной станции - 0,02 га на 1000 т бытовых отходов.

1. Дождевая канализация оборудуется в целях обеспечения защиты территории от подтопления поверхностными водами. Целесообразность и протяженность дождевой канализации определяется исходя из суточного объема поверхностного стока.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  
объектами местного значения в области теплоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из основных принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабжения и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Няндомского муниципального округа установлен уровень обеспеченности централизованным теплоснабжением в пределах радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла - 50%.
3. Выбор между реконструкцией существующего объекта по производству тепловой энергии и строительством нового такого объекта и (или) определение при строительстве нового объекта по производству тепловой энергии типа такого объекта и его характеристик осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления таким образом, чтобы минимизировать совокупные затраты (включая постоянную и переменную части затрат) на производство и передачу потребителям планируемого объема тепловой энергии.
4. С целью рационального использования территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, принимаемые в зависимости от их производительности согласно п. 12.27 СП 42.13330.2016.
5. При расчете теплопотребления необходимо применять показатели, установленные нормативами потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемые для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории муниципального образования, утвержденные для Архангельской области.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области газоснабжения

1. В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Няндомского муниципального округа предусматривается проектирование централизованной системы газоснабжения после 2025 года.
3. Решение о подключении к централизованной системе газоснабжения за пределами радиусов эффективного теплоснабжения источников тепла принимается уполномоченным органом местного самоуправления при условии технической возможности и (или) экономической целесообразности.
4. В соответствии с п. 12.29. СП 42.13330.2016 с целью рационального использования территории установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для газонаполнительных станций (ГНС).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня  
обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Няндомского муниципального округа в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.
2. Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Няндомского муниципального округа Архангельской области установлен уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения - 100 %.
3. В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения поселения в области электроснабжения.
4. В области автомобильных дорог местного значения и организация транспортного обслуживания населения
5. Согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными территориями поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.
7. Для создания современного и надежного транспортного комплекса муниципального округа, способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально запланировать улично-дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и предусмотреть достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания легковых автомобилей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  
объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения вне границ  
населенных пунктов

1. Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году (около 350) автомобилей на 1000 человек.
2. Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта дороги должны быть дифференцированы на соответствующие категории согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».
3. Согласно п. 8.21 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня расстояний:

- от автомобильных дорог III категории до жилой застройки - 100 м, до садово-дачной - 50 м; от автомобильных дорог IV категории до жилой застройки - 50 м, до садово-дачной - 25 м.

4. Размеры земельных участков для размещения автомобильных дорог местного значения муниципального округа определяются согласно Нормам отвода земель для автомобильных дорог, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717.

1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня радиусов закругления проезжей части улиц и дорог по кромке разделительных полос устанавливаются согласно п. 11.7 СП 42.13330.2016.
2. Согласно п. 4.12 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня ширины боковых проездов:

* при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей - не менее 7,0 м;
* при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта - 10,5 м;
* при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта - 11,25 м.

1. Согласно п. 5.2 Рекомендаций по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности:

* расстояние между пересечениями магистральных улиц и дорог регулируемого движения в пределах застроенной территории: не менее 500 м и не более 1500 м;
* устройство примыканий пешеходно-транспортных улиц, улиц и дорог местного значения, а также проездов к другим магистральным улицам и дорогам регулируемого движения: на расстоянии не менее 50 м от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 150 м друг от друга.

1. Согласно п. 11.6 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня расстояний:

от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки: не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

1. Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.
2. Согласно п. 11.16 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня расстояний между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта 400 - 600 м.

3. В области физической культуры и массового спорта

Согласно статье 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа относится обеспечение условий для развития на территории района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа.

Согласно статье 13.8 закона Архангельской области от 01.03.2006 № 153- 9-03 «Градостроительный кодекс Архангельской области», к видам объектов местного значения муниципального округа, подлежащим к отображению на генеральном плане муниципального округа, отнесены спортивные сооружения, осуществляющие деятельность в области физической культуры и массового спорта.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения установлены с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244, и рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, установленных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 года № 649 (далее – нормативы № 649).

В целях обеспечения населения объектами спортивной инфраструктуры с учетом пункта 2 нормативов № 649, определены объекты спортивной инфраструктуры для размещения на территории населенного пункта.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы и нормы обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры | | |
| № п/п | Категория населенного пункта | Объекты спортивной инфраструктуры для размещения на территории населенного пункта |
| 1 | от 50 до 500 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных организациях, расположенных в данном населенном пункте. |
| 2 | от 500 до 5 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных организациях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |
| 3 | от 5 000 до 30 000 человек | Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных организациях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола - 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола 28 x 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион[<\*>](#p18); объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом. |

<\*> количество мест на трибунах определяется в зависимости от необходимости.

4.В области образования

Согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа в области образования относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Согласно пунктам 10.3 - 10.5 СП 42.13330.2016 установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного значения муниципального округа в области образования для населения.

Расчетные показатели установлены на основании письма от 4 мая 2016 года № АК-950/02 Министерства образования и науки Российской Федерации

**5. В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов**

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов является вопросом местного значения муниципального округа.

Расчетные показатели размеров земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке твердых коммунальных отходов следует принимать с учетом требований таблицы 12.3 СП 42.13330.2016.

6. Расчетные показатели минимально допустимых размеров  
земельных участков для размещения мест погребения

1. В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ   
   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального округа относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Расчетные показатели для кладбищ традиционного захоронения и кладбищ погребения после кремации установлены в соответствии с Приложением «Д» СП 42.13330.2016.

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

7. В области культуры

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа относятся создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, а также организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.

2. Согласно приложению "Д" СП 42.13330.2016 и региональным нормативам градостроительного проектирования Архангельской области установлены значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности.

8. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для обеспечения жителей муниципального округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, .
2. Торговля - активно развивающаяся отрасль экономики, которая является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения Няндомского муниципального округа Архангельской области и находится в непосредственной зависимости от других рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует товарно-денежные отношения, содействует конкурентоспособности отечественных товаров и всего рыночного механизма.
3. Общественное питание - совокупность предприятий, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции. Обеспеченность населения Няндомского муниципального округа Архангельской области сетью предприятий общественного питания - показатель, выраженный отношением фактического числа мест сети предприятий общественного питания к расчетной численности потребителей.
4. Бытовое обслуживание населения Няндомского муниципального округа Архангельской области - часть сферы обслуживания, где населению оказываются непроизводственные и производственные услуги. Бытовое обслуживание характеризуется общественно-организованными способами и формами удовлетворения непосредственных материальных и духовных потребностей людей вне их профессиональной и общественно-политической деятельности.
5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности предприятиями общественного питания, бытового обслуживания, расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, отделений связи, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходная доступность) для населения установлены согласно СП 42.13330.2016.

**9. В области обеспечения помещениями для работы и служебными жилыми  
помещениями участковых уполномоченных полиции**

1. Нормы по обеспечению помещениями для работы и служебными жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции приняты на основании статьи 44 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции», Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

10. В области организации архивного дела

1. Согласно статье 16 Федерального закона № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального округа относится формирование и содержание муниципального архива.
2. В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального округа обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.
3. На основе этого в Няндомском муниципальном округе Архангельской области установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами - не менее 1 муниципального архива на округ.

11. В области благоустройства (озеленения) территории

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится организация благоустройства муниципального округа.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области благоустройства (озеленения) территории (парки, сады, скверы) установлены в соответствии с СП 42.13330.2016.

Согласно п. 9.7 СП 42.1333.2016 размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с учетом доступности этих зон не более 1,5 ч на общественном транспорте. Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее - зоны отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га. Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

**12. В области развития жилищного строительства.**

1. Согласно статье 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к полномочиям органов местного самоуправления в области жилищного строительства относится обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством.
2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами жилищного строительства определены в целях развития жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований.
3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня средней жилищной обеспеченности населения поселения в области жилищного строительства установлены с учетом государственных программ Архангельской области.
4. Стратегией социально-экономического развития муниципального округа проектный уровень жилищной обеспеченности установлен - 27,0 кв.м общей площади жилых помещений на 1 человека.

Приложение № 2 к нормативам градостроительного проектирования Няндомского муниципального округа Архангельской области

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов местного значения

Перечень объектов местного значения Няндомского муниципального округа Архангельской области, для которых в местных нормативах градостроительного проектирования Няндомского муниципального округа Архангельской области установлены расчетные показатели:

1. в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

* объем электропотребления;
* объем водопотребления;
* объем водоотведения;
* расход тепловой энергии;
* объем газопотребления;

1. в области автомобильных дорог местного значения и организации транспортного обслуживания населения:

* автомобильные дороги местного значения в границах Няндомского муниципального округа Архангельской области;
* парковочные места;
* остановки общественного транспорта;

1. в области физической культуры и массового спорта:

* Плоскостные спортивные сооружения;
* Спортивные залы;
* Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки;

1. В области образования:

* объекты дошкольного образования;
* объекты общеобразовательных организаций;
* объекты дополнительного образования;

1. В области деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов:

* Места накопления твердых коммунальных отходов;

1. в области организации мест захоронения и организации ритуальных услуг:

* места захоронения;
* организация ритуального обслуживания;

1. в области культуры:

* библиотеки;
* учреждения культуры клубного типа;
* парк культуры и отдыха;
* музеи;
* концертная организация;
* кинотеатр

1. В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания, связи:

* магазины;
* рыночные комплексы;
* предприятия общественного питания;
* предприятия бытового обслуживания;
* отделения почтовой связи;

1. В области обеспечения помещениями для работы и служебными жилыми помещениями для проживания участковых уполномоченных полиции:

* Пункт охраны правопорядка;

1. В области организации архивного дела:

- муниципальный архив;

1. В области благоустройства (озеленения) территории:

* Площадь озелененных территорий;

1. В области развития жилищного строительства:

- уровень средней жилищной обеспеченности.

Приложение № 3 к нормативам градостроительного проектирования Няндомского муниципального округа Архангельской области

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 71 от 15 февраля 2021 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

[СП 42.13330.2016](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=29176&date=10.01.2025). Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89

[Нормативы](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=260262&date=10.01.2025) для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети, утвержденные [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=256671&dst=100005&field=134&date=10.01.2025) Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. N 213.

Приказ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации «Об утверждении нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети» № 213   
от 29 июня 1999 года;

[СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84\*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=28650&dst=1000000001&date=10.01.2025&rnd=G54UnA) (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр);

[СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=33540&dst=1000000001&date=10.01.2025&rnd=G54UnA) (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр) (ред. от 28.12.2023);

[СП 34.13330.2021. Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85\*](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26904&dst=1000000001&date=10.01.2025&rnd=G54UnA) (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 09.02.2021 N 53/пр);

Постановление Правительства Архангельской области от 19.04.2016 N 123-пп (ред. от 17.09.2024) ["Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Архангельской области"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW013&n=143518&date=10.01.2025&rnd=G54UnA);

[Распоряжение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=488058&date=10.01.2025) Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р "Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом";

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 N 244 (ред. от 14.04.2020) ["Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=351791&date=10.01.2025&rnd=G54UnA);

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 N 649 ["О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры"](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=396565&date=10.01.2025&rnd=G54UnA);

Письмо от 4 мая 2016 года № АК-950/02 Министерства образования и науки Российской Федерации;

Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СаПиН 2.1.3684-21 Ссанитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" № 3 от 28 января 2021 года;

Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» от 23 октября 2023 года № Р-2879;

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции»;

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»;

Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 26 октября 2020 года № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России»»;